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1 [bookmark: _Toc528584178][bookmark: _Toc528584183][bookmark: _Toc529181269][bookmark: _Toc530640994]
2 [bookmark: _Toc244594319]INTRODUCCIÓN
[bookmark: _Toc528584179][bookmark: _Toc528584184]El Plan Especial de Sequía vigente (en adelante PES) aprobado por la Orden TED/601/2026, de 1 de junio, que entró en vigor el día 16 de junio de 2026, define el sistema de indicadores de la sequía prolongada y de la escasez. 
La sequía prolongada corresponde a una sequía natural y se determina en base a indicadores de precipitaciones. La escasez es una situación coyuntural que refleja situaciones de dificultad para atender las demandas siendo sus indicadores precipitaciones, aforos, volumen embalsado y niveles piezométricos.
El sistema de indicadores de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ) forma parte del sistema nacional de indicadores establecido en el artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, referente a la gestión de sequías.
El presente informe tiene por objeto mostrar la situación de los indicadores de sequía prolongada y escasez de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, de acuerdo con lo establecido en el apartado 15 del Plan Especial de Sequía vigente (en adelante PES). Los datos empleados en la elaboración de este informe corresponden al mes anterior. 
La descripción detallada de la metodología empleada para la definición del sistema de indicadores de sequía prolongada y escasez se pueden consultar en el PES de la DHJ, disponible en:
https://www.chj.es/es-es/medioambiente/gestionsequia/Paginas/RevisionPlanEspecialSequia.aspx
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3 [bookmark: _Toc528584180][bookmark: _Toc528584187][bookmark: _Toc529181273][bookmark: _Toc530640999][bookmark: _Toc244594320]RESUMEN DE LA SITUACIÓN A FECHA DEL INFORME
3.1 [bookmark: _Toc528584188][bookmark: _Toc529181274][bookmark: _Toc530641000][bookmark: _Toc244594321]Resultado de los indicadores de sequía prolongada
En este apartado se recogen los resultados numéricos de los Índices de Estado de Sequía (IES) en el presente mes para las 13 Unidades Territoriales de Sequía (UTS) definidas. 
El índice de estado adopta valores entre 0 a 1 y cuando es inferior a 0,30 se considera que la UTS está en situación de Sequía Prolongada, posibilitando aplicar las acciones previstas para esta situación. 
La situación de sequía prolongada a fecha del informe se muestra en la tabla y figura siguiente.

	UTS
	IES
	[image: ]

	01. Cenia-Maestrazgo
	0,64
	

	02. Mijares-Plana de Castellón
	0,37
	

	03. Palancia-Los Valles
	0,40
	

	04A. Alto Turia
	0,48
	

	04B. Bajo Turia
	0,54
	

	05A. Magro
	0,63
	

	05B. Alto Júcar
	0,56
	

	05C. Medio Júcar
	0,53
	

	05D. Bajo Júcar
	0,69
	

	06. Serpis
	0,80
	

	07. Marina Alta
	0,81
	

	08. Marina Baja
	0,44
	

	09. Vinalopó-Alacantí
	0,58
	


Tabla 1. Índices de estado de sequía (IES) y representación geográfica de los escenarios de sequía prolongada.  
En el Anexo-1 se pueden consultar los gráficos de evolución de los indicadores de sequía prolongada por UTS.


3.2 [bookmark: _Toc528584190][bookmark: _Toc529181275][bookmark: _Toc530641001][bookmark: _Toc244594322]Resultado de los indicadores de escasez
De la misma manera, en este apartado se recogen los resultados numéricos de los Índices de Estado de Escasez (IEE) tanto para los indicadores parciales como para las 9 Unidades Territoriales de Escasez (UTE) definidas. 
El rango de valores del índice de estado varía entre 0 y 1, permitiendo clasificar la situación de escasez en los cuatro escenarios siguientes, que se codifican en el presente documento con los colores del cuadro siguiente.
	Descripción
	Valor del indicador/IEE
	Estado/escenario

	Ausencia de escasez
	1,00-0,50
	NORMALIDAD

	Escasez moderada
	0,49-0,30
	PREALERTA

	Escasez severa
	0,29-0,15
	ALERTA

	Escasez grave
	0,14-0,00
	EMERGENCIA


Tabla 2. Clasificación del estado del indicador e IEE y del escenario
La situación de todos los indicadores parciales a fecha del informe es la siguiente.
	Nombre y valor Indicador

	VE01
	Volumen embalsado en Ulldecona
	0,66

	PZ18
	Piezómetro 08.10.008 Vinaròs
	0,69

	PZ20
	Piezómetro 08.07.009 Alcalà de Xivert
	1,00

	PL01
	Pluviómetros zona interior Cenia-Maestrazgo
	0,58

	EE01
	Entradas a Arenós
	0,00

	VE02
	Volumen embalsado en Arenós y Sichar
	0,72

	PZ02
	Piezómetro 08.05.005 Sarrión
	0,12

	PZ03
	Piezómetro 08.12.014 Betxí
	0,50

	PZ04
	Piezómetro 08.13.007 Eslida
	0,73

	EE02
	Entradas a El Regajo
	0,12

	VE03
	Volumen embalsado en El Regajo
	0,48

	PZ06
	Piezómetro 08.21.005 Sagunto
	0,56

	PZ23
	Piezómetro 08.20.011 Sagunto
	0,85

	VE04
	Volumen embalsado en el Arquillo de San Blas
	0,67

	EA01
	Estación foronómica 08028 Villalba Alta
	0,34

	EE03
	Entradas al Arquillo de San Blas
	0,36

	EA02
	Estación foronómica 08018 Zagra
	0,31

	VE05
	Volumen embalsado en Benagéber y Loriguilla
	0,56

	PZ07
	Piezómetro 08.22.002 Bugarra
	0,81

	PZ19
	Piezómetro 08.19.009 Llíria
	0,64

	PZ10
	Piezómetro 08.25.010 Aldaia
	1,00

	EA03
	Estación foronómica 08032 Cuenca
	0,55

	EA04
	Estación foronómica 08090 Pajaroncillo
	0,75

	PZ11
	Piezómetro 08.24.005 Utiel
	0,77

	EA05
	Estación foronómica 08138 Balazote
	0,57

	EA06
	Estaciones foronómicas 08144 y 08036
	0,26

	PZ12
	Piezómetro 08.29.053 Cenizate
	0,13

	VE06
	Volumen embalsado en Forata
	0,90

	PL03
	Pluviómetros Embalse de Tous
	0,56

	VE07
	Volumen embalsado en Alarcón, Contreras y Tous
	1,00

	PZ13
	Piezómetro 08.28.007 Montesa
	0,66

	PZ14
	Piezómetro 08.38.019 Gandia
	0,88

	VE08
	Volumen embalsado en Beniarrés
	0,24

	PL05
	Pluviómetros Marina Alta
	0,97

	PZ21
	Piezómetro 08.37.008 Oliva
	0,53

	PZ22
	Piezómetro 08.38.022 Els Poblets
	0,92

	VE09
	Volumen embalsado en Amadorio y Guadalest
	0,32

	PL06
	Pluviómetros Alto Vinalopó
	0,30

	PL07
	Pluviómetros Medio Vinalopó
	0,70

	PZ17
	Piezómetro 08.36.001 Banyeres de Mariola
	0,28


Tabla 3. Resultados numéricos de los indicadores a fecha de realización del presente informe
En el caso específico del indicador del volumen transferible por la conducción Júcar-Vinalopó no se ha ajustado a un rango de valores entre 0 y 1. El indicador muestra directamente el valor del volumen transferible, por lo que su rango de valores va de 0 a 80 hm3. En la tabla siguiente se muestran los valores mensuales adoptados para los umbrales de emergencia, alerta y prealerta en cada uno de los meses del año hidrológico para dicho indicador. En caso que el indicador tome valores sobre el umbral de cambio de escenario, se considerará que el sistema se encuentra en aquel escenario más optimista.
	Mes
	Volúmenes transferibles acumulados (hm3)

	
	Prealerta
	Alerta
	Emergencia

	Octubre
	3,0
	3,0
	3,0

	Noviembre
	6,3
	6,3
	6,3

	Diciembre
	9,7
	9,7
	9,7

	Enero
	16,3
	14,8
	13,4

	Febrero
	22,8
	19,8
	16,8

	Marzo
	29,4
	24,8
	20,2

	Abril
	36,0
	29,7
	23,5

	Mayo
	39,0
	32,7
	26,5

	Junio
	41,9
	35,7
	29,4

	Julio
	44,6
	38,4
	32,1

	Agosto
	47,3
	41,0
	34,8

	Septiembre
	50,0
	43,7
	37,4


Tabla 4. Umbrales de prealerta, alerta y emergencia establecidos sobre los volúmenes transferibles por la conducción Júcar-Vinalopó.
La situación de este indicador parcial a fecha del informe es la siguiente.
	Nombre y valor Indicador

	VT01
	Volumen transferible por la conduc. Júcar-Vinalopó
	9,40


Tabla 5. Resultados numéricos del indicador VT01 a fecha de realización del presente informe
En la figura siguiente se muestra la ubicación de los indicadores parciales y su estado de escasez.

[image: ]
Figura 1. Representación geográfica de los indicadores parciales de escasez
Los resultados agregados por unidad territorial de escasez se muestran en la siguiente tabla, en la que se omite el indicador VT01 dado que no se pondera a efectos de calcular el indicador global de la UTE.




	Cód. indicador
	UTE
	Valor indicador
	Coeficiente
	Valor del IEE

	VE01
	Cenia-Maestrazgo
	0,66
	0,34
	0,72

	PZ18
	
	0,69
	0,22
	

	PZ20
	
	1,00
	0,22
	

	PL01
	
	0,58
	0,22
	

	EE01
	Mijares-Plana de Castellón
	0,00
	0,11
	0,54

	VE02
	
	0,72
	0,42
	

	PZ02
	
	0,12
	0,11
	

	PZ03
	
	0,50
	0,18
	

	PZ04
	
	0,73
	0,18
	

	EE02
	Palancia-Los Valles
	0,12
	0,40
	0,45

	VE03
	
	0,48
	0,10
	

	PZ06
	
	0,56
	0,25
	

	PZ23
	
	0,85
	0,25
	

	VE04
	Turia
	0,67
	0,08
	0,58

	EA01
	
	0,34
	0,09
	

	EE03
	
	0,36
	0,04
	

	EA02
	
	0,31
	0,09
	

	VE05
	
	0,56
	0,42
	

	PZ07
	
	0,81
	0,11
	

	PZ19
	
	0,64
	0,11
	

	PZ10
	
	1,00
	0,06
	

	EA03
	Júcar
	0,55
	0,23
	0,75

	EA04
	
	0,75
	0,20
	

	PZ11
	
	0,77
	0,03
	

	EA05
	
	0,57
	0,03
	

	EA06
	
	0,26
	0,03
	

	PZ12
	
	0,13
	0,03
	

	VE06
	
	0,90
	0,03
	

	PL03
	
	0,56
	0,03
	

	VE07
	
	1,00
	0,36
	

	PZ13
	
	0,66
	0,03
	

	PZ14
	Serpis
	0,88
	0,31
	0,44

	VE08
	
	0,24
	0,69
	

	PL05
	Marina Alta
	0,97
	0,20
	0,77

	PZ21
	
	0,53
	0,40
	

	PZ22
	
	0,92
	0,40
	

	VE09
	Marina Baja
	0,32
	1,00
	0,32

	PL06
	Vinalopó-Alacantí
	0,30
	0,10
	0,56

	PL07
	
	0,70
	0,66
	

	PZ17
	
	0,28
	0,24
	


Tabla 6. Valor numérico del IEE por UTE por agregación de los indicadores parciales
En el Anexo-2 se pueden consultar los gráficos de evolución de los indicadores de escasez por UTE y para cada indicador parcial.
3.3 [bookmark: _Toc528584191][bookmark: _Toc529181276][bookmark: _Toc530641002][bookmark: _Toc532473909][bookmark: _Toc244594323]Escenarios de escasez
Por último, hay que tener en cuenta la diferencia entre el valor del índice y el escenario. Para entrar o salir de un escenario de escasez no será suficiente con que el Índice de Estado de Escasez (IEE) presente los valores correspondientes al escenario en cuestión, sino que se requerirá cierta continuidad de los valores para evitar entradas y salidas bruscas que dificultarían la gestión o aplicación de las medidas. Las condiciones de entrada y salida de los escenarios se pueden consultar en el PES. 
En el cuadro siguiente se puede observar el valor que ha tomado el indicador de cada UTE a lo largo del último año y el color del escenario. 

	UTE
	nov-25
	dic-25
	ene-26
	feb-26
	mar-26
	abr-26
	may-26
	jun-26
	jul-26
	ago-26
	sep-26
	oct-26

	UTE 01. Cenia-Maestrazgo
	0,75
	0,71
	0,88
	0,91
	0,87
	0,86
	0,83
	0,83
	0,71
	0,79
	0,70
	0,72

	UTE 02. Mijares-Plana de Castellón
	0,80
	0,73
	0,70
	0,72
	0,77
	0,77
	0,58
	0,59
	0,59
	0,54
	0,47
	0,54

	UTE 03. Palancia-Los Valles
	0,55
	0,56
	0,58
	0,68
	0,71
	0,69
	0,58
	0,55
	0,51
	0,49
	0,39
	0,45

	UTE 04. Turia
	0,66
	0,64
	0,64
	0,69
	0,74
	0,71
	0,66
	0,60
	0,61
	0,59
	0,59
	0,58

	UTE 05. Júcar
	0,76
	0,69
	0,65
	0,92
	0,91
	0,90
	0,71
	0,66
	0,66
	0,70
	0,74
	0,75

	UTE 06. Serpis
	0,29
	0,37
	0,41
	0,43
	0,44
	0,45
	0,45
	0,47
	0,50
	0,51
	0,47
	0,44

	UTE 07. Marina Alta
	0,47
	0,38
	0,67
	0,58
	0,62
	0,64
	0,67
	0,56
	0,52
	0,51
	0,47
	0,77

	UTE 08. Marina Baja
	0,20
	0,17
	0,26
	0,26
	0,30
	0,29
	0,27
	0,27
	0,29
	0,31
	0,31
	0,32

	UTE 09. Vinalopó-Alacantí
	0,21
	0,47
	0,50
	0,52
	0,55
	0,58
	0,60
	0,59
	0,57
	0,59
	0,58
	0,56


Tabla 7. Índice de estado de escasez por UTE sobre coloración del escenario diagnosticado
Finalmente, en la figura siguiente se muestra el escenario declarado para cada UTE.

	UTE
	IEE
	[image: ]

	01. Cenia-Maestrazgo
	0,72
	

	02. Mijares-Plana de Castellón
	0,54
	

	03. Palancia-Los Valles
	0,45
	

	04. Turia
	0,58
	

	05. Júcar
	0,75
	

	06. Serpis
	0,44
	

	07. Marina Alta
	0,77
	

	08. Marina Baja
	0,32
	

	09. Vinalopó-Alacantí
	0,56
	


Tabla 8. Índices de estado de escasez y representación geográfica de los escenarios de escasez. 
3.4 [bookmark: _Toc529181282][bookmark: _Toc530641003][bookmark: _Toc244594324]Indicadores globales de la demarcación
El indicador global de la demarcación para la situación de sequía prolongada se calcula mediante la ponderación de los indicadores de las UTS en función de la superficie de cada unidad territorial, con el siguiente resultado para el presente mes:
	UTS
	01
	02
	03
	04A
	04B
	05A
	05B
	05C
	05D
	06
	07
	08
	09
	oct 26

	Coef.
	0,05
	0,11
	0,03
	0,11
	0,05
	0,04
	0,15
	0,27
	0,06
	0,02
	0,02
	0,02
	0,07
	0,54

	IES
	0,64
	0,37
	0,40
	0,48
	0,54
	0,63
	0,56
	0,53
	0,69
	0,80
	0,81
	0,44
	0,58
	


Tabla 9. Indicador global de sequía del mes del informe



Gráfico 1. Evolución del indicador global de sequía prolongada


Del mismo modo, agrupando los indicadores de escasez en tres zonas (norte, central y sur) con los criterios expuestos en el PES y que se resumen a continuación se obtiene el indicador global de la demarcación de escasez, con el siguiente resultado para el presente mes:
Criterios: 
Si zona norte, zona central o zona sur < 0,3 |>>| valor global = valor mínimo
Si zona norte, zona central y zona sur ≥ 0,3 |>>| valor global = promedio de las tres zonas

	
	Zona Norte
	Zona Central
	Zona Sur
	oct 26

	UTE
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	

	IES
	0,72
	0,54
	0,45
	0,58
	0,75
	0,44
	0,77
	0,32
	0,56
	0,56

	
	0,57
	0,58
	0,52
	


Tabla 10. Indicador global de escasez del mes del informe




Gráfico 2. Evolución del indicador global de escasez



4 [bookmark: _Toc189460856][bookmark: _Toc244594325]PREDICCIÓN DE EVOLUCIÓN DE LOS ESCENARIOS DE SEQUÍA PROLONGADA Y ESCASEZ
La predicción a tres meses de la evolución de los indicadores de sequía prolongada y escasez se realiza en base a la predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que recoge tres hipótesis de precipitación distintas (trimestre seco, trimestre normal o trimestre húmedo) de forma que dichas hipótesis se complementan con la probabilidad de ocurrencia. En la figura siguiente se muestra la predicción estacional actual de AEMET.
		[image: ]
Figura 2. Probabilidad de la categoría más probable de precipitación. Fuente: AEMET. 
Los detalles metodológicos de cómo se realiza esta predicción se pueden consultar en el PES.  
4.1 [bookmark: _Toc189460857][bookmark: _Toc244594326]Evolución de los escenarios de sequía prolongada
En las tablas siguientes se presenta la predicción de la evolución de los índices de estado de sequía prolongada y de los escenarios según las hipótesis de precipitación anteriores. En la tabla siguiente, se muestran los valores reales de los seis últimos meses, tanto de los IES como de los escenarios, hasta el mes de referencia de este informe, así como la predicción para los tres meses siguientes. 
	UTS
	Datos Reales
	Predicción
	Trimestre

	
	may- 26
	jun-26
	jul-26
	ago-26
	sep-26
	oct-26
	nov-26
	dic- 26
	ene-27
	

	UTS 01. Cenia-Maestrazgo
	0,71
	0,71
	0,64
	0,64
	0,55
	0,64
	0,66
	0,44
	0,41
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,73
	0,53
	0,52
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,83
	0,71
	0,79
	Húmedo

	UTS 02. Mijares-Plana de Castellón
	0,57
	0,54
	0,47
	0,46
	0,39
	0,37
	0,35
	0,13
	0,06
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,41
	0,32
	0,31
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,58
	0,52
	0,65
	Húmedo

	UTS 03. Palancia-Los Valles
	0,53
	0,52
	0,46
	0,45
	0,41
	0,40
	0,40
	0,25
	0,20
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,44
	0,37
	0,36
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,64
	0,66
	0,78
	Húmedo

	UTS 04A. Alto Turia
	0,49
	0,43
	0,39
	0,46
	0,46
	0,48
	0,46
	0,44
	0,37
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,51
	0,50
	0,46
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,61
	0,72
	0,72
	Húmedo

	UTS 04B. Bajo Turia
	0,68
	0,67
	0,61
	0,63
	0,60
	0,54
	0,54
	0,39
	0,34
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,63
	0,50
	0,47
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,90
	0,89
	1,00
	Húmedo

	UTS 05A. Magro
	0,68
	0,66
	0,63
	0,68
	0,69
	0,63
	0,64
	0,47
	0,39
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,72
	0,58
	0,49
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,87
	0,88
	0,98
	Húmedo

	UTS 05B. Alto Júcar
	0,55
	0,51
	0,49
	0,48
	0,53
	0,56
	0,49
	0,48
	0,41
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,56
	0,59
	0,50
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,61
	0,78
	0,79
	Húmedo

	UTS 05C. Medio Júcar
	0,55
	0,54
	0,52
	0,51
	0,51
	0,53
	0,52
	0,47
	0,39
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,56
	0,54
	0,50
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,70
	0,74
	0,78
	Húmedo

	UTS 05D. Bajo Júcar
	0,77
	0,76
	0,75
	0,77
	0,73
	0,69
	0,73
	0,49
	0,45
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,80
	0,64
	0,61
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,89
	0,91
	1,00
	Húmedo

	UTS 06. Serpis
	0,73
	0,73
	0,72
	0,73
	0,68
	0,80
	0,81
	0,60
	0,53
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,86
	0,71
	0,68
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	1,00
	0,95
	0,98
	Húmedo

	UTS 07. Marina Alta
	0,68
	0,70
	0,60
	0,62
	0,58
	0,81
	0,83
	0,70
	0,58
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,88
	0,79
	0,72
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,97
	0,99
	0,99
	Húmedo

	UTS 08. Marina Baja
	0,47
	0,48
	0,45
	0,46
	0,42
	0,44
	0,46
	0,40
	0,35
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,50
	0,46
	0,45
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,60
	0,64
	0,75
	Húmedo

	UTS 09. Vinalopó-Alacantí
	0,59
	0,58
	0,56
	0,60
	0,59
	0,58
	0,60
	0,45
	0,40
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,66
	0,53
	0,50
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,78
	0,76
	0,83
	Húmedo


Tabla 11. Índice de estado de sequía prolongada por UTS sobre coloración del escenario y previsiones de evolución a tres meses con hipótesis de trimestre seco, normal y húmedo
Esta información se presenta también en formato gráfico en el Anexo 1. 
4.2 [bookmark: _Toc189460858][bookmark: _Toc244594327]Evolución de los escenarios de escasez
En las tablas siguientes se presenta la predicción de la evolución de los índices de estado de escasez y de los escenarios según distintas hipótesis de precipitación (trimestre seco, trimestre normal o trimestre húmedo). Se muestran los valores reales de los seis últimos meses, tanto de los IEE como de los escenarios, hasta el mes de referencia de este informe, así como la predicción para los tres meses siguientes.  

	UTE
	Datos Reales
	Predicción
	Trimestre

	
	may- 26
	jun-26
	jul-26
	ago-26
	sep-26
	oct-26
	nov-26
	dic- 26
	ene-27
	

	UTE 01. Cenia-Maestrazgo
	0,83
	0,83
	0,71
	0,79
	0,70
	0,72
	0,64
	0,45
	0,41
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,75
	0,69
	0,69
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,90
	0,89
	0,91
	Húmedo

	UTE 02. Mijares-Plana de Castellón
	0,58
	0,59
	0,59
	0,54
	0,47
	0,54
	0,44
	0,43
	0,38
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,57
	0,64
	0,60
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,85
	0,81
	0,90
	Húmedo

	UTE 03. Palancia-Los Valles
	0,58
	0,55
	0,51
	0,49
	0,39
	0,45
	0,30
	0,26
	0,28
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,44
	0,47
	0,52
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,57
	0,70
	0,73
	Húmedo

	UTE 04. Turia
	0,66
	0,60
	0,61
	0,59
	0,59
	0,58
	0,48
	0,44
	0,40
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,55
	0,54
	0,53
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,62
	0,66
	0,68
	Húmedo

	UTE 05. Júcar
	0,71
	0,66
	0,66
	0,70
	0,74
	0,75
	0,64
	0,49
	0,45
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,71
	0,61
	0,58
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,79
	0,79
	0,80
	Húmedo

	UTE 06. Serpis
	0,45
	0,47
	0,50
	0,51
	0,47
	0,44
	0,39
	0,35
	0,32
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,50
	0,51
	0,51
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,60
	0,75
	0,94
	Húmedo

	UTE 07. Marina Alta
	0,67
	0,56
	0,52
	0,51
	0,47
	0,77
	0,70
	0,53
	0,49
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,77
	0,73
	0,73
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,86
	0,88
	0,91
	Húmedo

	UTE 08. Marina Baja
	0,27
	0,27
	0,29
	0,31
	0,31
	0,32
	0,22
	0,15
	0,09
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,27
	0,22
	0,20
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,39
	0,46
	0,53
	Húmedo

	UTE 09. Vinalopó-Alacantí
	0,60
	0,59
	0,57
	0,59
	0,58
	0,56
	0,57
	0,41
	0,31
	Seco

	
	
	
	
	
	
	
	0,65
	0,51
	0,48
	Normal

	
	
	
	
	
	
	
	0,74
	0,73
	0,80
	Húmedo


 Tabla 12. Índice de estado de escasez por UTE sobre coloración del escenario y previsiones de evolución a tres meses con hipótesis de trimestre seco, normal y húmedo
En el Anexo 2 se puede consultar, en formato gráfico, la predicción de la evolución de los indicadores de estado de escasez tanto por indicador parcial como por cada UTE. 


5 [bookmark: _Toc244594328]ACCIONES Y MEDIDAS 
5.1 [bookmark: _Toc529181279][bookmark: _Toc530641006][bookmark: _Toc244594329]Acciones en situación de sequía prolongada 
[bookmark: _Toc529181280][bookmark: _Toc530641007]El escenario de sequía prolongada se activa cuando el valor de indicador de la UTS tome un valor inferior a 0,3, sin condicionantes adicionales para las entradas o salidas, por lo que las acciones a aplicar estarán directamente relacionadas con el valor del indicador.  
	Acciones que se activan en el escenario de sequía prolongada

	Admisión justificada del deterioro temporal del estado de las masas de agua por causas naturales excepcionales

	Régimen de caudales ecológicos menos exigente

	Otras medidas factibles para impedir que siga deteriorándose el estado y para no poner en peligro el logro de los objetivos medioambientales en otras masas de agua no afectadas por esas circunstancias


Tabla 13. Esquema de las acciones que se aplican en el escenario de sequía prolongada
La reducción de los caudales ecológicos mínimos aplicables en situación hidrológica ordinaria a sus valores mínimos para la situación de sequía, se realizará atendiendo a las disposiciones del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, siempre que no sean contrarias al art. 18.4 del RPH, que excluye a las zonas incluidas en la RN2000 o en la Lista de humedales Ramsar de la eventual aplicación de un régimen de caudales ecológicos menos exigente aun en el caso de sequías prolongadas. El régimen de caudales a aplicar en la demarcación está disponible en el sistema de información SIA Júcar de la página web del organismo (Qecomin_normalidad y Qecomin_sequía).
5.2 [bookmark: _Toc244594330]Medidas en situación de escasez.
Cuando algún escenario se encuentre en situación de escasez se podrán tomar las medidas necesarias para paliar los efectos de la misma dentro del marco de actuación establecido en el Plan Especial de Sequías (PES).
La activación de las medidas dependerá de las características de la sequía, del momento de entrada o salida de un escenario (principio o final de la campaña de riego…), de la previsión existente para los próximos meses, etc. El objetivo del PES es establecer unas orientaciones y directrices de las medidas a adoptar en situación de escasez, pero que a su vez permitan una cierta flexibilidad para ajustarse a la situación concreta que se esté produciendo.
Para más información sobre las medidas a aplicar en función de la unidad territorial y del escenario diagnosticado, consultar el punto 8.2 del PES, Medidas a aplicar en los escenarios de escasez coyuntural.



[bookmark: _Toc244594331]Nota final:
El presente documento se pone a disposición de los usuarios en versión Microsoft Word con la finalidad de facilitar el acceso a la información, particularmente los datos que están incrustados en los gráficos. 
En el supuesto de que la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., a través del documento en versión Microsoft Word, vaya a ser objeto de reutilización, se deberán contemplar las condiciones generales al respecto recogidas en nuestro Aviso legal y disponibles con carácter permanente en www.datos.gob.es/avisolegal.

En concreto:
1. Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información.
1. Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Esta cita podrá realizarse de la siguiente manera: "Origen de los datos: Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A.".
1. Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la reutilización, siempre cuando estuviera incluida en el documento original.
1. No se podrá indicar, insinuar o sugerir que la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., titular de la información, participa, patrocina o apoya la reutilización que se lleve a cabo con ella.
1. Deben conservarse, no alterarse ni suprimirse los metadatos sobre la fecha de actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el documento puesto a disposición para su reutilización.”
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[bookmark: _Toc244594332]ANEXO-1
Indicadores de Sequía Prolongada. Representación gráfica de las series temporales de los indicadores seleccionados y previsión a tres meses.











UTS 01.- CENIA-MAESTRAZGO
[image: ]






UTS 02.- MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN
[image: ]






UTS 03.- PALANCIA-LOS VALLES
[image: ]






UTS 04A.- ALTO TURIA
[image: ]






UTS 04B.- BAJO TURIA
[image: ]






UTS 05A.- MAGRO
[image: ]






UTS 05B.- ALTO JÚCAR
[image: ]






UTS 05C.- MEDIO JÚCAR
[image: ]






UTS 05D.- BAJO JÚCAR
[image: ]






UTS 06.- SERPIS
[image: ]






UTS 07.- MARINA ALTA
[image: ]






UTS 08.- MARINA BAJA
[image: ]






UTS 09.- VINALOPÓ-ALACANTÍ
[image: ]
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[bookmark: _Toc244594333]ANEXO-2
Indicadores de Escasez. Representación gráfica de las series temporales de los indicadores seleccionados y previsión a tres meses



UTE 01.- CENIA-MAESTRAZGO
[image: ]





Indicador: PL01.- Pluviómetros zona interior Cenia-Maestrazgo








Indicador: PZ18.- Piezómetro 08.10.008 Vinaròs








Indicador: PZ20.- Piezómetro 08.07.009 Alcalà de Xivert








Indicador: VE01.- Volumen embalsado en Ulldecona








UTE 02.- MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN
[image: ]





Indicador: EE01.- Entradas a Arenós








Indicador: PZ02.- Piezómetro 08.05.005 Sarrión








Indicador: PZ03.- Piezómetro 08.12.014 Betxí








Indicador: PZ04.- Piezómetro 08.13.007 Eslida








Indicador: VE02.- Volumen embalsado en Arenós y Sichar








UTE 03.- PALANCIA-LOS VALLES
[image: ]





Indicador: EE02.- Entradas a El Regajo








Indicador: PZ06.- Piezómetro 08.21.005 Sagunto








Indicador: PZ23.- Piezómetro 08.20.011 Sagunto








Indicador: VE03.- Volumen embalsado en El Regajo








UTE 04.- TURIA
[image: ]





Indicador: EA01.- Estación foronómica 08028 Villalba Alta








Indicador: EA02.- Estación foronómica 08018 Zagra








Indicador: EE03.- Entradas al Arquillo de San Blas








Indicador: PZ07.- Piezómetro 08.22.002 Bugarra








Indicador: PZ10.- Piezómetro 08.25.010 Aldaia








Indicador: PZ19.- Piezómetro 08.19.009 Llíria








Indicador: VE04.- Volumen embalsado en el Arquillo de San Blas








Indicador: VE05.- Volumen embalsado en Benagéber y Loriguilla








UTE 05.- JÚCAR
[image: ]





Indicador: EA03.- Estación foronómica 08032 Cuenca








Indicador: EA04.- Estación foronómica 08090 Pajaroncillo








Indicador: EA05.- Estación foronómica 08138 Balazote








Indicador: EA06.- Estaciones foronómicas 08144 y 08036








Indicador: PL03.- Pluviómetros Embalse de Tous








Indicador: PZ11.- Piezómetro 08.24.005 Utiel








Indicador: PZ12.- Piezómetro 08.29.053 Cenizate








Indicador: PZ13.- Piezómetro 08.28.007 Montesa








Indicador: VE06.- Volumen embalsado en Forata








Indicador: VE07.- Volumen embalsado en Alarcón, Contreras y Tous








Indicador: VT01.- Volumen transferible por la conduc. Júcar-Vinalopó








UTE 06.- SERPIS
[image: ]





Indicador: PZ14.- Piezómetro 08.38.019 Gandia








Indicador: VE08.- Volumen embalsado en Beniarrés








UTE 07.- MARINA ALTA
[image: ]





Indicador: PL05.- Pluviómetros Marina Alta








Indicador: PZ21.- Piezómetro 08.37.008 Oliva








Indicador: PZ22.- Piezómetro 08.38.022 Els Poblets








UTE 08.- MARINA BAJA
[image: ]





Indicador: VE09.- Volumen embalsado en Amadorio y Guadalest








UTE 09.- VINALOPÓ-ALACANTÍ
[image: ]





Indicador: PL06.- Pluviómetros Alto Vinalopó








Indicador: PL07.- Pluviómetros Medio Vinalopó








Indicador: PZ17.- Piezómetro 08.36.001 Banyeres de Mariola
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Datos mensuales de lluvia acumulada en los 12 últimos meses
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UTS 06.- SERPIS
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTS 06)
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Datos mensuales de lluvia acumulada en los 12 últimos meses
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UTS 07.- MARINA ALTA
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTS 07)
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Datos mensuales de lluvia acumulada en los 12 últimos meses
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UTS 08.- MARINA BAJA
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTS 08)
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Datos mensuales de lluvia acumulada en los 12 últimos meses
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UTS 09.- VINALOPÓ-ALACANTÍ
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTS 09)
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UTE 01.- CENIA-MAESTRAZGO

Evolución del indicador

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

oct-80oct-82oct-84oct-86oct-88oct-90oct-92oct-94oct-96oct-98oct-00oct-02oct-04oct-06oct-08oct-10oct-12oct-14oct-16oct-18oct-20oct-22oct-24oct-26


oleObject42.bin

image62.emf
Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTE 01)
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Datos mensuales de lluvia acumulada en los 12 últimos meses
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Evolución del indicador
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación  
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Evolución del nivel piezométrico
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Evolución del indicador
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTE 07)
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTE 09)
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTS 01)
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Datos mensuales de lluvia acumulada en los 12 últimos meses
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Datos mensuales de lluvia acumulada en los 12 últimos meses
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTS 03)
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Datos mensuales de lluvia acumulada en los 12 últimos meses
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UTS 04A.- ALTO TURIA
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTS 04A)
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Datos mensuales de lluvia acumulada en los 12 últimos meses
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UTS 04B.- BAJO TURIA
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTS 04B)
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Datos mensuales de lluvia acumulada en los 12 últimos meses
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTS 05A)
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Datos mensuales de lluvia acumulada en los 12 últimos meses
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UTS 05B.- ALTO JÚCAR
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTS 05B)
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Datos mensuales de lluvia acumulada en los 12 últimos meses
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UTS 05C.- MEDIO JÚCAR
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTS 05C)
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Datos mensuales de lluvia acumulada en los 12 últimos meses
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UTS 05D.- BAJO JÚCAR
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Previsión a tres meses según hipótesis de precipitación (UTS 05D)
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